Nivåindikator med signal

Art nr 55051

En bild som visar verktyg, Electric blue, stylus, stationär

Automatiskt genererad beskrivning

* Placera indikatorn på kanten av koppen med sonderna inuti.
* Häll vätskan i koppen tills den hörbara tonen börjar. Du kan sedan fortsätta hälla, till exempel lägga mjölken i en kopp te, och tonen kommer att öka när den andra proben nås. Sluta hälla. Ljudet från indikatorn fortsätter mellan de två sonderna.
* Denna enhet använder 1 st CR2032 Lihtium-batteri
* 1 års funktionsgaranti (batteri 6 månader).

Version 20240221/IB