Lathund till Svällpappersmaskin

Zy-Fuse Standard svällpappersmaskin – Zychem

# Vad används svällpappersmaskinen till?

Skriv ut diagram, ritningar eller bilder i en skrivare alt. rita för hand på ett svällpapper. Se till att du skriver ut på den skrovliga, krämfärgade sidan (inte den släta vitare sidan – det är baksidan som inte kan svälla). Använd blyerts eller xx tuschpennor. Bläckpenna eller färgade pennor fungerar inte. Mata sedan svällpappret genom Zychem Zy-Fuse-maskinen för att få bilderna att höja sig och bli taktila (går att känna med handen som upphöjningar).

Du kan ex. skriva ut kartor, bilder, symboler, grafer, vägbeskrivningar, rumsbeskrivningar.

# Installation

1. Ställ maskinen på en plan yta
2. Ha on/off och värmereglage på vänster sida och eluttaget från dig (baksidan). Kontrollera att inga lösa delar fallit ned i svällpappersmaskinen.
3. Pappersmataren ska sitta på framsidan av maskinen. För att sätta fast den – sänk pappersmataren på de två skruvarna som sitter i maskinen. Tryck ned mataren och skruva fast skruvarna.
4. Anslut elkabeln (börja med sladden i maskinen och sedan i väggen).
5. Starta maskinen genom att vrida till On (reglaget uppe, till vänster på maskinen)
6. Då tänds en lampa och fläkten startar

# Normal användning

1. Sätt fast pappersmataren (spänn ev. skruvarna)
2. Anslut maskinen till elnät med transformatorn.
3. Sätt temperaturkontrollen på 7. Vrid till lägen On, neonljus tänds och kylaggregatet startar.
4. Lägg i svällpappret mitt på pappersmataren med den skrivna sidan uppåt. Pappret ska matas med kortsidan i svällpappersmaskinen.
5. Låt pappret matas in och ett starkt ljus tänds. Hela pappret ska matas in i maskinen.
6. Pappret matas ut på baksidan.
7. Om du vill att strukturerna ska svällas ytterligare kan du mata pappret på samma sätt ytterligare en gång genom svällpappersmaskinen.
8. Så fort ett papper matats igenom och tagits bort från baksidan kan nästa matas in.

# Övrigt

1. Ibland behöver man anpassa värmen i svällpappersmaskinen för att maximera svällningen av olika typer av diagram/ utskrifter. Justera temperaturen från 0 (kallast) till 10 (varmast).
2. Om diagrammet innehåller väldigt fina detaljer kan högre temperaturer krävas för att få ut maximal svälleffekt – likaså om maskinen stått kallt eller precis slagits på.
3. Om diagrammet innehåller stora svarta ytor krävs lägre temperaturer (särskilt om maskinen redan varit igång en stund).
4. Om man använder svällpappersmaskinen en längre stund kan man ofta sänka temperaturen efter en stund tills en stabil temperatur uppnåtts och pappret sväller maximalt.
5. Det är inte optimalt att ha stora svarta ytor och små detaljerade streck på samma papper (se punkt 2 och 3 ovan).
6. Pappersmataren är gjord att passa max A3-format. När mindre papper används ska alltid en smalaste sidan in i maskinen först (kortsidan). Pappret ska placeras i mitten av svällpappersmaskinen för att svälla så jämt som möjligt.
7. Se till att pappret alltid ligger plant i pappersmataren innan du börjar svällningen.

# Felsökning Elektriska fel

1. De allra flesta felen beror på handhavande. Läs instruktionen noga innan du börjar använda maskinen.
2. Vid On/Off lyser inte lampan.   
   Kontrollera att elsladden sitter i (maskinen och väggen)
3. El finns men maskinen accepterar inte pappret  
   a) Kontrollera att du sätter in pappret på rätt sida av maskinen  
   b) Det finns en säkerhetsåtgärd; lampan slocknar om pappret fastnat  
   c) Om maskinen ljudar en serie pip behöver du kontakta återförsäljaren

## Mekaniska

1. Maskinen verkar fungera normalt men pappret matas inte in   
   Du kanske försöker mata in pappret i utmatningsfacket. Prova det andra facket och läs om avsnittet ”Normal användning”.
2. Papper fastnar upprepat i svällpappersmaskinen
3. Kontrollera att pappret ligger platt när det matas in i maskinen och att alla ev. böjningar som blivit vid tidigare svällning plattas ut (böj åt motsatt håll en liten stund)
4. Om maskinen är för varm böjer den pappret. Sänk värmen!
5. Ha inte för stora svarta ytor nära kanterna
6. Det är fel i maskinerinet /rullen
7. Mata aldrig ett papper fler än 3 gånger genom svällpappersmaskinen.
8. Pappret glider inte smidigt genom maskinen alt. maskinen stoppar plötsligt

Kontakta återförsäljaren