TapeKing

Talande måttband med

vinkelmätare och vattenpass

1. Inledning

2. Beskrivning

3. Strömförsörjning

4. Funktioner

4.1 Mätning

4.2 Mätning med eller utan hölje

4.3 Metrisk och brittisk måttenhet

4.4 Differensmätning – kom ihåg aktuellt värde

4.5 Minne och minnesfunktioner

4.6 Vinkelmätningsfunktion och vattenpass

4.7 Kalibrering vattenpass / vinkelmätare

4.8 Visa de 10 sista mätningarna

4.9 Batterinivå

4.10 Språkinställningar (endast för den multilinguala varianten)

5. Menyfunktioner

6. Beskrivning knappfunktion

7. Knappkombinationer

8. Säkerhet

9. Åtgärdning vid problem

10. Rengöring och vård

11. Teknisk data

12. Garanti och service

13. Lagenlig information ang. slängning 14

13.1 Slängning av uttjänta elektroniska produkter

13.1 Slängning av uttjänta elektroniska produkter

13.2 Batterier

14. Förekommande symboler

15. Tillverkare

# 1. INLEDNING

TapeKing är ett smalt, smart, fem meter långt måttband med millimeter-exakt

mätning, vinkelmätare och vattenpass.

Varning: TapeKing bör inte startas utan att först ha läst och förstått bruksanvisningen! Spara bruksanvisningen för senare tillfälle och ge den vidare

med måttbandet om det skulle behövas.

# 2. BESKRIVNIG

Display

A….Visande av värde

B….Visande av värde: tum-bråkdelar (vid visning i tum)

C….Måttenhet: meter eller tum

D… Mätning med/utan hölje

E….Minne (visar att värden finns sparade i minnet).

F….Batterinivå (blinkar när det når det kritiska laddningstillståndet)

G…Differensmätning (visar att ett värde har kommit ihågs för en differens

mätning).

Håll TapeKing så att den sluttande delen befinner sig på vänster sida och att

bältesklämman på baksidan visar bort från dig.

Framsidan

På framsidan hittar du LCD-displayen i den övre delen av höljet och nedanför den

fyra knappar. Längst till vänster finns den runda knappen 1 (PÅ/AV) Till höger om

den finns 2 smalare ovala knappar, knapp 2 (PLUS) som är markerad med en punkt och knapp 3 (MINUS) som är markerad med två punkter. Den lite större kvadratiska knappe längst till höger är knapp 4 (MENY) och är markerad med 5 punkter.

Sidorna

På den undre sidan av TapeKing befinner sig på höger sida ett USB-uttag som är täckt av en gummiflik. Detta uttag är endast gjort för service och har ingen betydelse för kunden. Känn dig uppför den vänstra sidan. Du känner en springa

för måttbandet och i mitten på den till vänster sluttande ytan hittar du en räfflad

knapp som möjliggör ett automatiskt tillbakadrag av måttbandet. OBS: Måttbandet bör alltid rullas in på det viset för att kunna få ett exakt mät resultat.

Ovanför den räfflade knappen sitter högtalaren som styr talandet. Intill högtalaren

(på höger sida) känner du facket till batterierna med en flärp längst upp som du

öppnar luckan till batterifacket med. Du öppnar den genom att trycka ner flärpen

och dra luckan åt höger. Luckan öppnar sig nedåt och sitter kvar i höljet genom ett

gångjärn så att den inte kan ramla av. I batterifacket känner du kontakter för två

batterier.

Observera Om måttbandet är uttdraget mer än 30 cm, bör du följa med bandet med din fria hand när bandet dras in igen för att undvika skador.

Baksidan

På höljets baksida finns en metallklämma som gör det möjligt att t ex

Sätta på TapeKing på ett skärp eller liknande.

# 3. STRÖMFÖRSÖRJNING

Håll måttbandet såsom det är beskrivet ovan. Öppna luckan till batterifacket på

den högra smala sidan. Öppna luckan genom att trycka ner flärpen och dra luckan

åt höger. Luckan öppnas nedåt och sitter kvar i höljet genom ett gångjärn så att

den inte kan ramla av. I batterifacket känner du kontakter för två batterier. Lägg i

två 1,5 Volt eller Typ AAA LR03 Micro batterier så att minus poolen (den platta undersidan) ligger mot varsin fjäder. Tryck in batterierna något och stäng luckan

igen tills du hör ett klick.

Måttbandet kan nu användas och kan sättas på genom att trycka på knapp 1

(PÅ/AV). Måttbandet stängs automatiskt av efter 3 minuter. Fem sekunder innan, hör du en ton som betyder att måttbandet kommer att stängas av. Om du nu trycker på någon utav knapparna så fortsätter måttbandet att vara påslaget. För att skona batterierna kan du även stänga av måttbandet manuellt. Tryck så länge på knapp 1 (PÅ/AV) tills du hör melodin för avstängning. Nu är måttbandet avstängt.

# 4. FUNKTIONER

## 4.1 MÄTNING

För att starta måttbandet trycker du på knapp 1 (PÅ/AV), tills du hör en melodi och

meddelandet „0 millimeter“. Om måttbandet inte varit helt i höljet hör du

meddelantet „måttbandet är inte i höljet“ Dra i så fall ut måttbandet några

centimeter och tryck på den räfflade knappen för att dra in måttbandet igen.

OBSERVERA: När du hör meddelandet „måttbandet befinner sig ej i höljet“ trycker du på den räfflade knappen. Eventuellt måste du först dra ut måttbandet

några centimeter innan.

Så snart TapeKing är igång kan du utföra följande mätningar:

Tryck på knapp 1 (PÅ/AV) och du hör meddelandet „0 milimeter“. Det betyder att måttbandet är helt indraget och klart för mätning.

Dra måttbandet till behövd längd, så snart måttbandet är stilla hör du ett meddelande med det aktuella värdet.

Genom ett kort tryck på knapp 1 (PÅ/AV) kan du upprepa värdet så många gånger som du behöver, t ex „10 centimeter och 5 milimeter“.

## 4.2 MÄTNING MED eller UTAN HÖLJE

Ofta måste man mäta med höljet när man t ex mäter i en dörrkarm, eller inne i ett skåp. TapeKing möjliggör det att addera höljets längd till mätvärdet för att på så sätt få en total längd. Dra ut bandet till önskad längd och tryck korrt på knapp 1 (PÅ/AV) och knapp 4 (MENY) samtidigt. Måttbandet meddelar då t ex „mätning med hölje: 32 cm och 5 mm inklusive hölje).

För att få reda på mätvärdet utan hölje trycker du igen på knapp 1 (PÅ/AV)

och knapp 4 (MENY) samtidigt. Den här funktionen kan du även ställa in på

menyn, som beskrivet i meny-funktionen.

## 4.3 METRISK OCH BRITTISK MÅTTENHET

Måttbandet möjliggör det att få mätvärdet uppläst i både meter och tum. För att växla mellan måttenheterna trycker du kort och samtidigt på de båda mellersta knapparna; knapp 2 (PLUS) och knapp 3 (MINUS). Måttenheten växlar nu från t.ex meter till tum. För att ändra måttenheten igen trycker du kort samtidigt på knapp 2

(PLUS) och knapp 3 (MINUS). Värdet upprepas nu i meter. Denna funktion kan även ställas in i menyn.

I det metriska systemet kan du få mätvärdet uppläst i meter, centimeter och millimeter (t.ex 2 meter, 32 centimeter och 5 millimeter), eller i centimeter och

millimeter (t.ex 232 centimeter och 5 millimeter) eller millimeter (t.ex 2325

millimeter).

I det brittiska systemet kan du välja mellan decimal fot (t.ex 16,4 fot), i fot, tum och

tum-bråkdelar (t.ex 16 fot, 4 och 5/16 tum), i decimal tum (t.ex 197,5 tum) eller i

tum och tum-bråkdelar (t ex 196 och 3/16 tum).

Du väljer mellan de olika systemen genom ett samtidigt långt tryck på knapp 2

(PLUS) och knapp 3 (MINUS).

## 4.4 DIFFERENSMÄTNING – KOM IHÅG AKTUELLT VÄRDE

Med TapeKing kan du utöver den normala minnesfunktionen (se nästa Kapitel

„Minne och Minnesfunktioner“) lägga till ett till mätvärde för att göra en differensmätning. Efter att du har gjort din mätning trycker du kort på knapp 3 (MINUS) och du kommer att höra det aktuella värdet och meddelandet „ihågkommet“. Nu kan du fortsätta med nya mätningar, vars differens uppges till det sparade värdet. För att radera det sparade värdet, trycker du kort på knapp 3

(MINUS). Du kommer att höra meddelandet: „aktuell mätning antagen“ och det

senaste mätna värdet visas. Genom att trycka på knapp 1 (PÅ/AV) läses värdet upp.

## 4.5 MINNE OCH MINNESFUNKTIONER

Med ett kort tryck på knapp 2 (PLUS) kan en –precis gjord - mätning sparas till minnet. Detta bekräftas med meddelandet: „5 cm och 3 mm har sparats“. Alla värden som du på så sätt lägger till minnet, kommer automatiskt att adderas till det redan sparade minnesvärdet tills en total längd på 1,000.000 Meter. Eftersom minnesvärdet finns kvar efter att TapeKing har stängts av, bör du alltid kolla minnet innan du vill spara ett nytt värde som inte ska adderas.

Fråga efter minnet: Om du vill få reda på minnets innehåll, håller du knapp 2 (PLUS) tryckt och du kommer att höra totala värdet i minnet (t ex. „Det totala värdet i minnet 25 m och 10 cm“). Finns det inga sparade mätvärden

kommer du att höra „minnet är tomt“.



Radera sparade värden: Om du vill radera minnet så trycker du på knapp 3

(MINUS) tills du hör meddelandet: „minnet är raderat“. Släpp knappen och

minnet är raderat.

OBSERVERA: Testa om det finns mätningar sparade, innan du vill spara en mätning som inte ska adderas.

## 4.6 VINKELMÄTNINGSFUNKTION OCH VATTENPASS

TapeKing kan även användas som ett vattenpass och en vinkelmätare. För att komma till menyn “vattenpass och vinkelmätare” trycker du länge

på knapp 4 (MENY) eller så styr du denna funktion genom menyn (se meny-

funktioner).

Måttbandets position signaliseras med toner. Står måttbandet horisontalt (0° golv

eller 180° tak) eller vertikalt (+90°, -90°, t.ex mot en vägg) så hör du en oavbruten ton. Så kan du avgöra om en yta är vågrätt eller en vägg är lodrätt.

Om du vänder måttbandet medsols eller motsols, blir tonen högre eller lägre

beroende på positionen och pauserna mellan tonerna blir längre.

Med ett tryck på knapp 1 (PÅ/AV) visas vinkeln på LCD-displayen eller talas om.

Med ett kort tryck på knapp 4 så avslutar du funktionen “vattenpass och vinkelmätare”.

## 4.7 KALIBRERING VATTENPASS / VINKELMÄTARE

Eftersom byggdelen till mätning av vinkeln kan bli oexakt med tiden,

rekommenderar vi att kalibrera den nu och då. I alla fall bör du göra detta innan den första mätningen.

Denna funktion hittar du på 5e plats i menyn (se kommande „meny funktioner“).

Efter det trycker du på knapp 2 (PLUS) eller knapp 3 (MINUS) och du kommer att höra meddelandet: „Kalibrering första steg“ Ställ måttbandet stabilt på en vågrätt yta och tryck på knapp 1 (PÅ/AV). Du hör nu meddelandet: „Kalibrering steg två“. Vänd på måttbandet 180° och tryck på knapp 1 (PÅ/AV). Du hör nu

meddelandet: „Kalibrering avslutad“.

## 4.8 VISA DE 10 SISTA MÄTNINGARNA

I meny 6 kan de tio sista mätresultaten visas. Alltid när du trycker på knapp 1 (PÅ/AV) efter en mätning läses mätresultatet upp och blir ihågkommet. Så kan du titta på var och en av de senaste mätningarna.

Observera: Om du inte trycker på knapp 1 (PÅ/AV) efter en mätning sparas inte resultatet. .

För att få fram förflutna mätvärden, växlar du med knapp 4 (MENY) till meny 6: „Visa sista mätningar“.

För att få reslutaten meddelade, trycker du på knapp 2 (PLUS) för att bläddra fram,

eller på knapp 3 (MINUS) för att bläddra bakåt. Du kommer att höra t ex: „M2

20mm, M1 160 mm, den sista 17mm“. Är inga värden sparade, så hör du en felsignal.

Observera: Efter att måttbandet har stängts av så går dessa mätningar förlorade.

## 4.9 BATTERINIVÅ

I meny 7 kan du få batterinivån meddelad. Navigera dig genom menyn med knapp 4 (MENY). När du har kommit till meny 7 meddelas batterinivån. Du hör t ex

„batterinivå 95%.

## 4.10 SPRÅKINSTÄLLNINGAR (ENDAST FÖR DEN MULTILINGUALA VARIANTEN)

I meny 8 kan du välja språk. Bläddra genom menyn med knapp 4 (MENY) tills du kommer till meny 8.

Bläddra mellan språken med knapp 2 (PLUS)

eller knapp 3 (MINUS) tills du hittar rätt språk. Språket ställs om automatiskt.

# 5. MENYN - MENYFUNKTIONER

Med ett kort tryck på knapp 4 (MENY) öppnas menyn och du kan genom att trycka om och om igen på samma knapp bläddra dig genom menyn. Inom en menyfunktion kan du bläddra fram och tillbaka med knapp 2 (PLUS) och knapp 3 (MINUS).

I menyn finns det åtta funktioner:

1. Vattenpass / Vinkelmätare

2. Mätning med eller utan hölje

3. Volym i tio steg från 1 till 10

4. Måttenhet metrisk eller brittisk

5. Vinkelmätare / Vattenpass kalibrering

6. Visa 10 sista mätningarna

7. Batterinivå

8. Välj språk (endast för den multilinguala varianten)

# 6. BESKRIVNING KNAPPFUNKTION

Knapp

Tryck (kort/långt)

Funktion

Knapp 1: PÅ/AV (vänstra runda knappen)

Kort tryck

Visa mätvärden

Långt tryck



Sätt på / Stäng av

Knapp 2: PLUS (vänstra ovala knappen; markerad med en punkt)

Kort tryck

Addera mätvärde till minnet

Lång tryck



Fråga efter minnet

Knapp 3: MINUS (högra ovala knappen; markerad med två punkter)

Kort tryck



Spara / anta akutellt mätvärde

Långt tryck



Radera minnet

Knapp 4: MENY (högra kvadratiska knappen; markerad med 5 punkter)

Kort tryck



Meny

Långt tryck



Vinkelmätare / Vattenpass

# 7. KNAPPKOMBINATIONER

MENY

PLUS

KORT

Höj volymen

MENY

MINUS

KORT

Sänk volymen

MENY

PÅ/AV

KORT

Växel med / utan hölje

PLUS

MINUS

KORT

Växel metrisk / britisk

PLUS

MINUS

LÅNGT

Växel måttenhet

För att förenkla användningen kan du välja de viktigaste funktionerna med knappkombinationer.

# 8. SÄKERHET

TapeKing är endast förutsett för privat bruk och användning inomhus.

Se till att ingen fukt kommer in i höljet.

Använd endast TapeKing om det är oskadat.

TapeKing får inte användas vid extrema temperaturer. Funktionssäkerheten garanteras endast vid temperaturer mellan 0 och +40° celsius.

Om du inte ska anävnda måttbandet på länge rekommenderar vi att du tar ut batterierna för att de inte ska läcka i höljet.

Observera att det TapeKing inte är en leksak.

# 9. ÅTGÄRDER VID PROBLEM

När du hör en signal som låter som en siren, är batterierna nästan slut och måste bytas. Informationen i minnet sparas. Mätvärdet som sparas genom funktionen „kom ihåg aktuellt värde“ kommer att raderas.



Är nya batterier i satta, men fortfarande ingen röst, kontrollera att batterierna

har satts i korrekt (se kapitel 3 – Strömförsörjning).



Om måttbandet är uttdraget mer än 1,5 meter håller du måttbandet lätt snett

nedåt för att göra det enklare för att bandet ska rulla in igen.

# 10. RENGÖRING OCH VÅRD

Rengör ytan med en fuktig trasa. Undvik starka eller frätande rengöringsmedel och

repa inte ytan med hårda saker (inte heller disksvampar) eftersom ytan kan ta skada av det.

# 11. TEKNISK DATA

Måttenheter:

metriskt

brittiska tum

Mätningsexakthet:

Klass II

Skillnad mellan det mätna och det upplästa värdet kan uppvisa ein skillnad upp till 2 mm.

Måttbandslängd:

Upp till 5 m

Batterityp:

2 x 1,5 V Alkali batterier eller batterier av,

Typ AAA, LR03 Micro

Mått:

103 x 75 x 33 mm

Vikt:

295 g (inkl. batterier)

Lagertemperatur:

-10 till +50° celsius

Funktionsområde:

0° till +40° Celsius

Leveransomfång:

TapeKing, batterier, väska, bruksanvisning

# 12. GARANTI OCH SERVICE

Fr.o.m inköpsdatum ger vi:

lista med 4 objekt

24 månaders garanti på måttbandet,

12 månader på tillbehör (t ex. nätadapter, hörlurar, etc.).

6 månader på medföljande delar (t ex. hölje, etc.).

för externa tillbehör (CD skivor eller minneskort) och batterier ger vi ingen

garanti.

Vid eventuellt problem under garantitiden, reparerar eller så byter vi ut måttbandet

utan extra kostnad. Vid utsättning av vätksor, öppning av höljet eller om måttbandet

tappas i golvet förfaller garantin. Om du har problem med TapeKing, vänligen

kontakta CareTec eller din lokala återforsaljare innan du lämnar tillbaka vågen. Vi

kommer då att informera dig om hur vi måste till väga.för att lösa problemet på bästa och snabbaste sätt. Höljet får bara öppnas av autoriserade tekniker! CareTec förbehåller sig rätten att göra ändringar eller förbättringar till produkterna utan skicka ut information om detta.

# 13. LAGENLIG INFORMATION ANG. SLÄNGNING

## 13.1 SLÄNGNING AV UTTJÄNTA ELEKTRONISKA PRODUKTER

Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall, utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller

återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

## 13.2 BATTERIER

Batterier får ej slängas med vanligt hushållsavfall, utan de ska lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.

De här tecknen kan finnas på batterier: "Pb-Cd-Hg"

Pb betyder att det innehåller bly,

Cd betyder att det innehåller kadmium,

Hg betyder att det innehåller kvicksilver.

14. FÖREKOMMANDE SYMBOLER

Varning / Observera

Får ej slängas med vanligt hushållsavfall

Tillverkare

Bildsymbol Entsorgung

Bildsymbol Herstellerinformationen

# 15. TILLVERKARE

Måttbandet producerades av: CareTec International GmbH Stubenbastei 1 A 1010 Wien Österrike Telefon: (+43 1) 513 80 81 0 Fax: (+43 1) 513 80 81 9 Email:

office@caretec.at Web: www.caretec.at

TapeKing SV V1.2 10/2015